**Załącznik nr 8 do SWZ**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**na podstawie, którego należy wykonać kosztorys ofertowy - uproszczony**

**dla zamówienia o nazwie:**

**Remonty cząstkowe dróg i chodników stanowiących własność Gminy Wojkowice.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr spec. techn.** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto zł** | **Wartość zł netto(5 x 6)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Naprawa jezdni i chodników** |
| 1. | D-05.03.05 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy gr. asfaltu do 5 cm o powierzchni do 5 m2mieszanką mineralno-asfaltową - na gorąco | **m2** | **350** |  |  |
| 2. | D-05.03.05 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy gr. asfaltu do 5 cm o powierzchni powyżej 5 m2 mieszanką mineralno-asfaltową - na gorąco | **m2** | **300** |  |  |
| 3. | D-05.03.05 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy gr. asfaltu od 5 cm do 10 cm o powierzchni do 5 m2 mieszanką mineralno-asfaltową - na gorąco | **m2** | **250** |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy gr. asfaltu od 5 cm do 10 cm o powierzchni powyżej 5 m2 mieszanką mineralno-asfaltową - na gorąco | **m2** | **250** |  |  |
| 5. | D-10.01.05 | Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem  | **szt** | **10** |  |  |
| 6. | D-08.01.01 | Wymiana krawężników betonowych wystających 15cmx30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z rozbiór­ką starej ławy betonowej i wykonaniem nowej (zakup kra­wężnika przez Wykonawcę) | **m** | **500** |  |  |
| 7. | D-05.03.03  | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betono­wych sześciokątnych o gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (zakup płyt przez Wykonawcę)  | **m2** | **70** |  |  |
| 8. | D-04.08.03  | Wzmocnienie nawierzchni przy użyciu tłucznia, klińca kamiennego, jako wyrównanie podbudowy o gr. warstwy po zagęszczeniu do 15 cm | **m3** | **200** |  |  |
| 9. | D-01.03.02D-04.01.01D-04.04.02D-08.02.02D-08.03.01 | Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych 35cmx 35cm i 50 cm x 50 cm na nawierzchnię z kostki betonowej szarej gr. 6 cmi 8 cm wraz z wymianą podbudowy z obrzeżem i krawężnikami drogowymi  | **m²** | **550** |  |  |
| 10. | D-05.03.01.12 | Przekładka nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą, kostka wys. 10 cm z odzysku w gestii Zamawiającego | **m²** | **100** |  |  |
| 11. |  D-05.03.02 | Remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem (klinkier drogowy z odzysku w gestii Zamawiającego). | **m²** | **90** |  |  |
| 12. | D-04.08.03  | Wzmocnienie nawierzchni przy użyciu frezu asfaltowego, jako wyrównanie podbudowy o grub. warstwy po zagęszczeniu do 5 cm wzmocnionego asfaltową emulsją kationową.  | **m²** | **800** |  |  |
| **Ogółem netto** |     |
| **Podatek VAT** |  |
| **Ogółem brutto** |  |