**W o j k o w i c e: Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer ogłoszenia: 80486 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | zamówienia publicznego |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Wojkowice , ul. Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, woj. śląskie, tel. 32 7695066 w. 11, 15, faks 32 7695073.

* **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.4bip.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej (wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej) przy Szkole Podstawowej Nr 1w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29 - na działce o numerach 1026/2, 332/2, 333/9, 335 obręb Wojkowice w skład, której wchodzą:

a) budowa boiska do gry w piłkę nożną o polu gry 28 m x 56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wysokim ogrodzeniem (piłko chwytami) oraz oświetleniem i monitoringiem, b) budowa boiska wielofunkcyjnego o polu gry 17 m x 21 m do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, c) budowa placu zabaw, d) budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z boisk, z dachu szkoły i chodników, e) przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydrantu podziemnego, f) budowa przyłącza wodociągowego do budynku szkoły, g) budowa zjazdu z ul. Proletariatu, h) budowa 12 miejsc postojowych, i) budowa dróg dojazdowych do projektowanego kompleksu sportowego,

j) budowa ciągów dla pieszych.

Boisko do piłki nożnej - nawierzchnia z trawy syntetycznej, przepuszczalna.

Boisko do siatkówki i koszykówki - nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna, typu natrysk (dopuszcza się nawierzchnię dwuwarstwową) min. gr.1,3cm.

Podbudowa elastyczna przepuszczalna poliuretanowa gr. min. 2cm typu ET lub inna równorzędna. Pod nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz nawierzchnie poliuretanowe projektuje się podbudowę z polipropylenowych paneli systemowych spełniającą rolę podbudowy i zbiornika dla czasowej retencji. - Panele muszą spełniać funkcję nawierzchnio - podbudowy, zatem nawierzchnia właściwa boiska wielofunkcyjnego wykonana z poliuretanu musi być ułożona zgodnie z jej technologią bezpośrednio na panelach systemowych. - System musi posiadać badania niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości potwierdzające dopuszczalność zastosowania paneli polipropylenowych w podbudowach boisk sportowych.

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych rozwiązań podbudowy**

**i odwodnienia/drenażu boisk i placu zabaw, nie dopuszcza się powierzchniowego odwodnienia boisk i placu zabaw.**

Przykładowe rozwiązanie podbudowy przepuszczalnej: - warstwa ET - gr. 3,5cm - warstwa miału kamiennego frakcji 0-4mm - gr. 4cm - warstwa tłucznia frakcji 4-31,5mm - gr. 15cm - warstwa tłucznia frakcji 31,5-63mm - gr. 25cm - warstwa odsączająca z piasku - gr. 30cm Przykładowe rozwiązanie drenażu: - ułożenie geowłókniny drenarsko-separującej; - wykonanie podsypki filtracyjnej drenażu z żwiru płukanego o wielkości ziaren 8-16 mm; - montaż rur drenarskich fi 126/113 PVC-u, karbowanych, perforowanych na całym obwodzie, o sztywności obwodowej SN-5 (L = 36,0 m) oraz systemowych kształtek (zaślepki, dołączniki), rozstaw rur drenarskich co 4m - montaż dwóch systemowych studzienek drenarskich, inspekcyjnych DN600, osadnikowych (ślepa kineta z PP, odcinek trzonowej rury karbowanej z PP SN-4, teleskopowy adapter do włazów, właz żeliwny typu lekkiego A15 DN600 mm, systemowe podłączenia in-situ); - oznakowanie trasy drenażu; - wykonanie obsypki filtracyjnej drenażu z żwiru płukanego o wielkości ziaren 8-16 mm, o grubości min. 25 cm wokół rur; - wykonanie obsypki piaskowej studni drenarskich; - montaż dla każdego boiska i placu zabaw, kompletnego systemowego odmulacza (separatora piasku) z PE o średnicy 1320 mm i pojemności czynnej 1000 l wraz ze studzienką włazową DN1000, otworem włazowym DN600 i włazem żeliwnym typu lekkiego A15/600 z zamknięciem; Powyższe rozwiązania są przykładowe należy je dostosować do warunków terenowych i geotechnicznych. W przypadku wykonania alternatywnego rozwiązania podbudowy lub odwodnienia na wykonawcy spoczywa obowiązek i koszty wykonania dokumentacji zamiennej wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Projekt bezwzględnie należy uzgodnić z Nadzorem Autorskim i Inwestorem.

Boiska zostaną zabezpieczone wysokim ogrodzeniem o wysokości 6 m i 4 m, w którym przewidziano dwie furtki oraz dwie bramy przejazdowe.

Na południe od boiska do piłki nożnej zaprojektowano trybunę stalową dwurzędową na 66 miejsc oraz stojaki na rowery.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.

BILANS TERENU:

Powierzchnia nawierzchni z trawy syntetycznej - 1562,96 m2

Powierzchnia płyty boiska nawierzchni z poliuretanu - 544,14 m2 w tym nawierzchnie sportowe: - 370,14m2, w tym nawierzchnie placu zabaw: - 174,00 m2

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej - 1014,52 m2.

Dokumenty na potwierdzenie spełnienie wymagań technicznych podbudowy z paneli polipropylenowych : - karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej podbudowy z paneli polipropylenowych,

- badania niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające dopuszczalność zastosowania paneli polipropylenowych w podbudowach boisk sportowych, - atest PZH lub równoważny dotyczący paneli polipropylenowych, - karta gwarancyjna potwierdzająca gwarancję udzieloną przez producenta na dostarczony system paneli polipropylenowych.

Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące:

1) nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej

i wymaganego wypełnienia, przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com). b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. c) Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach A4. d) Kartę techniczną maty elastycznej oraz jego próbkę. e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. g) Certyfikat potwierdzający, że producent oferowanej nawierzchnie posiada aktualny status FIFA Preferred Producer.

2) nawierzchni poliuretanowej (boisko):

a) Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność powyższych parametrów b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3) nawierzchni poliuretanowej (plac zabaw):

a) Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność powyższych parametrów. b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. c) Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

UWAGI:

- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. - Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatów. - Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robót budowlanych obowiązują: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wydawnictwa Arkady, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji. - W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. - Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robót, w stosunku do projektu muszą być uzgodnione z projektantem.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu. - Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami oraz uwzględniać Specyfkacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót sporządzoną dla całości przedsięwzięcia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym i wykonawczym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 8 do specyfikacji.

**II.1.5)**

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | **przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** |

* **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego.

W przypadku, gdy warunki dopuszczające możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zostaną spełnione, zawarcie umowy z wykonawcą musi zostać poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego. Zakres sformalizowania procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego zależy od jego wartości szacunkowej.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.00.00-1, 45.10.00.00-8, 45.34.00.00-2, 45.20.00.00-9, 45.33.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.24.52-5, 45.31.61.00-6, 35.12.53.00-2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 15.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: **20 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.

Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie.

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, zostanie ono uznane za skuteczne złożone, jeśli do godziny 10:00 w dniu 25 kwietnia 2016 r. rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. Numer konta, na które należy wpłacać wadium w formie pieniądza:

ING Bank Śląski S.A. O/Będzin 82 1050 1227 1000 0008 0157 0227 4.

Oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w innej formie niż pieniądz należy zdeponować w kasie Urzędu Miasta Wojkowice w terminie do godziny 10:00 dnia

25 kwietnia 2016 r. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie niepieniężnej winno być dołączone do oferty. 6. Wykonawca, który nie wniósł we wskazanym terminie wadium zostanie wykluczony z postępowania.

**III.2) ZALICZKI**

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

* **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + nie dotyczy
* **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, co najmniej jedną ( 1 ) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem i odwodnieniem boiska o wartości brutto minimum 300 000,00 zł oraz załączy dokumenty, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 2) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną ( 1 ) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu wraz z oświetleniem i odwodnieniem boiska o wartości brutto minimum 500 000,00 zł oraz załączy dokumenty, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Roboty określone w pkt 1) oraz 2) mogą wchodzić w skład jednego zamówienia.

3) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną (1) robotę budowalną polegającą na przebudowie lub budowie drogi, placu, chodnika - w technologii nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 600 m2 oraz załączy dokumenty, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

* **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + nie dotyczy
* **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.

a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy od uzyskania uprawnień,

 b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy od uzyskania uprawnień,

c) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy od uzyskania uprawnień.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ), osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (1.01.1995r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

* **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + nie dotyczy

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

* wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
* wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
* oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

* opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

* inne dokumenty

Dokumenty na potwierdzenie spełnienie wymagań technicznych podbudowy z paneli polipropylenowych : - karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej podbudowy z paneli polipropylenowych, - badania niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające dopuszczalność zastosowania paneli polipropylenowych w podbudowach boisk sportowych, - atest PZH lub równoważny dotyczący paneli polipropylenowych, - karta gwarancyjna potwierdzająca gwarancję udzieloną przez producenta na dostarczony system paneli polipropylenowych.

Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące:

1) nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej i wymaganego wypełnienia, przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com). b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

c) Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach A4. d) Kartę techniczną maty elastycznej oraz jego próbkę. e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. g) Certyfikat potwierdzający, że producent oferowanej nawierzchnie posiada aktualny status FIFA Preferred Producer.

2) nawierzchni poliuretanowej (boisko):

a) Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność powyższych parametrów b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. c) Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3) nawierzchni poliuretanowej (plac zabaw):

a) Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność powyższych parametrów b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. c) Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni. d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

**III.6) INNE DOKUMENTY**

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać,

że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

* 1 - Cena - 96
* 2 - Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane – 4

**IV.2.2)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,** adres strony, na której będzie prowadzona:  |

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY 1) Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie terenu budowy; b) przekazanie dokumentów budowy. 2) Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; c) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje; d) przedłużenie procedury przetargowej; e) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); f) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości; g) technologię wykonywania robót; h) zmiany stanu prawnego; i) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć; j) niesprzyjające warunki atmosferyczne; k) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót; l) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej; m) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3)Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE 1) Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2) Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: a) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. b) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. c) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1)** **Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** www.wojkowice.4bip.pl
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Wojkowice, parter - Kancelaria, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

 **z upoważnienia BURMISTRZA**

 ***mgr Edyta Cichoń***

 **SEKRETARZ MIASTA**