**Załącznik nr 1 do SIWZ**

/ pieczęć firmowa /

pełna nazwa Wykonawcy:

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia)*

...........................................................

adres siedziby Wykonawcy:

ulica...................................................

kod, miasto…………………………………...

NIP ...............................................

REGON .........................................

Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: ………………………………………

e-mail ……………………………………………..

nr telefonu .......................................

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTY** |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

**Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
dla OSP Wojkowice-Żychcice**

**znak sprawy: WPM.271.61.2020**

I. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy za następującą cenę:

**cena brutto: ……………………………………………… PLN** (słownie złotych: ………………………….); cena netto ……………………PLN + VAT 23 % tj. ……… zł

Parametry szczegółowe oferowanego pojazdu zawiera załączony Formularz wymagań technicznych.

II. **Oferowany pojazd posiada silnik o pojemności …………... (w litrach)**

III. Na oferowany pojazd udzielamy następującej gwarancji:

 24 miesiące

 36 miesięcy

 48 miesięcy

 60 miesięcy

IV. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do **15 grudnia 2020 r.**

V. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

VI. Oświadczamy, że podana w Ofercie cena zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji umowy.

VII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

VIII. Oświadczamy, że wzór umowy (stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

IX. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ.

X. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ zamierzamy powierzyć podwykonawcom */niepotrzebne skreślić/*.

|  |  |
| --- | --- |
| Zakres zlecany podwykonawcy | Nazwa i adres podwykonawcy *(o ile są znane)* |
|  |  |

(*w przypadku nie wskazania* *udziału podwykonawców* *Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy).*

XI. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwe):

□ mikroprzedsiębiorstwo

□ małe przedsiębiorstwo

□ średnie przedsiębiorstwo

XII. Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług …………………………………………………………..

Wartość wyżej wymienionych towarów/usług wynosi ……………………………………………..

**UWAGA.** Punkt XII należy wypełnić wyłącznie, gdy zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

XIII. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach …….., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.

Powyższe informacje zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na *(proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):*…………………………………………………………

XIV. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu \*.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Formularz wymagań technicznych;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
4. …………………………………………………………...
5. ……………………………………………………………

Oferta zawiera: ........ ponumerowanych stron

Data: .......................................... …………………….……………………

(pieczątka, podpis Wykonawcy
 lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

# Formularz wymagań technicznych

**WYMAGANIA TECHNICZNE DLA LEKKIEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO – RATOWNICZEGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO** | **UWAGI** | **WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC PROPONOWANE ROZWIĄZANIA****I PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ POTWIERDZAJĄC SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KOLUMNY NR 2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I** | **WARUNKI OGÓLNE** |
| 1 | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji minimum 2019. | Podać markę, typi model pojazdu oraz rok produkcji podwozia. |  |
| 2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1517) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy – tj. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z póżn. zm.) w tym § 25 i następne oraz innymi przepisami wykonawczymi.Pojazd winien spełniać wszelkie wymogi przepisów dopuszczających go do ruchu poza granicami Polski.W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych. |  |  |
| 3 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2020, poz. 3, z późn. zm.).Samochód oznakowany logotypami instytucji finansujących zakup pojazdu a także Herbami Jednostki i Miasta.Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |
| 4 | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne.Pojazd wykonany zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) |  |  |
| **II** | **DANE TECHNICZNE** |  |  |
| 1 | Nadwozie typu pick-up, koloru czerwonego, białego lub srebrnego.Powłoka lakiernicza fabryczna. |  |  |
| 2 | Pojazd z zabudową skrzyni ładunkowej „Hard Top” w kolorze lakieru samochodu z możliwością dostępu z 3 stron, z zamontowanym oświetleniem typu LED przestrzeni ładunkowej. | Przed montażem ustalić zzamawiającym rodzaj i miejsce montażu. |  |
| 3 | Dwa zabezpieczenia antykradzieżowe (immobilizer, autoalarm). |  |  |
| 4 | Silnik z zapłonem samoczynnym o minimalnej pojemności – 1950 cm3, minimalnej mocy – 110 kW oraz Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm. spełniający normę czystości spalin min. Euro 6. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka do czasu jego uzupełnienia. Zbiornik AdBlue umiejscowiony w sposób ergonomiczny. |  |  |
| 5 | Rzeczywista masa całkowita samochodu nie może przekraczać 3300 kg. |  |  |
| 6 | Hak holowniczy z możliwością ciągnięcia przyczepy z/bez hamulca min. 2500 kg/750 kg,gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter 13/7 pin. |  |  |
| 7 | Ilość miejsc: 5 (nie dopuszcza się zastosowania ławki, jako 2 rzędu siedzeń), wszystkie siedzenia wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, fotel kierowcy z regulacją wysokości. |  |  |
| 8 | Napęd 4x4 (stały napęd obydwu osi lub dołączany napęd osi przedniej). |  |  |
| 9 | Skrzynia biegów automatyczna. |  |  |
| 10 | Ilość drzwi – 4, drzwi pełnowymiarowe, posiadające możliwość niezależnego otwierania. |  |  |
| 11 | Pojazd wyposażony w czujniki parkowania. |  |  |
| 12 | Pojazd wyposażony w radioodtwarzacz z CD/MP3 posiadający gniazdo USB lub system multimedialny. |  |  |
| 13 | Instalacja elektryczna 12 V. Gniazdo elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) zamontowane w kabinie kierowcy – minimum 1 szt. Gniazdo elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki) zamontowane w przedziale sprzętowym – minimum 1 szt.  |  |  |
| 14 | Pojazd wyposażony w przetwornice napięcia DC 12 V/AC 230 V, gniazda umiejscowione w kabinie kierowcy (miejsce montażu ustalić z zamawiającym) lub na stałe zamontowane gniazdo 220V. | Miejsce montażu uzgodnić zzamawiającym. |  |
| 15 | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefonu oraz dodatkowej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej). |  |  |
| 16 | Wszystkie funkcje układów i urządzeń muszą być zachowane w temp. od -25 ºC do 35 ºC. |  |  |
| 17 | Pojazd wyposażony w klimatyzację automatyczną. |  |  |
| 18 | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadający wyświetlacz LCD, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwu szczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z normą ETSI TS 102 361 1,2,3) wbudowane moduły Select 5, wyposażony w mikrofon zewnętrzny. Radiotelefon podłączony od zasilania z akumulatora przez bezpiecznik. Samochód wyposażony w zestrojoną instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną. Antena zainstalowana w miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM. Radiotelefon z minimum 250 programowalnych kanałów. Klasa odporności min. IP 54. Temperatura pracy – zakres nie mniejszy niż: -30°C - +60°C. | Należy podać producenta,typ i model. Miejscemontażu uzgodnić z zamawiającym. |  |
| 19 | Tapicerka drzwi, siedzenia wyłożone wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości. Tapicerka w kolorze ciemnym.  |  |  |
| 20 | Felgi fabryczne ze stopów lekkich z oponami letnimi min 17". |  |  |
| 21 | Podłoga pojazdu wyłożona wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości oraz dywaniki z przodu i tyłu gumowe, bagażnik pokryty substancją antypoślizgową nakładaną natryskowo lub z tworzywa o wysokiej odporności na uszkodzenia. Skrzynia ładunkowa wyposażona w zaczepy mocowania ładunku (zgodne z normą DIN). |  |  |
| 22 | Pojazd wyposażony w centralny zamek. |  |  |
| 23 | Oświetlenie wnętrza kabiny z możliwością czytania. |  |  |
| 24 | Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie. |  |  |
| 25 | Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych. |  |  |
| 26 | Pojazd wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego. |  |  |
| 27 | Kierownica po lewej stronie z blokadą i regulacją ustawienia wielofunkcyjna.  |  |  |
| 28 | Pojazd wyposażony w ABS, system wspomagający ruszanie na wzniesieniu HSA oraz System Stabilizacji Toru Jazdy. |  |  |
| 29 | Na dachu pojazdu zamontowane urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Belka świetlna montowana na dachu kabiny. Wysokość belki nie większa niż 70 mm, pokrywa górna belki wykonana w kolorze niebieskim lub bezbarwna kolor świecenia wszystkich modułów - niebieski.Zamiennie można zastosować lampę zespoloną LED, sygnały świetlne zabudowane w zabudowie, pod warunkiem, że spełnia wymogi homologacji R65 Class2. Cztery lampy ostrzegawcze niebieskie wykonane w technologii LED z przodu pojazdu zamontowane w przedniej atrapie samochodu. Na tylnej części zabudowy „Hard Top” zamontowane oświetlenie ostrzegawcze koloru niebieskiego wykonane w technologii LED minimum 2 szt. lub zamiennie kogut LED koloru niebieskiego o max. wysokości 70 mm. zamontowany na dachu „Hard Top”.Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych wyposażone w kontrolę poziomu głośności. Urządzenie umożliwiające obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 3 dźwięki modulowane.Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie w zakresie od 100 do 120 dB, (mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni na której stoi pojazd). Wartość ciśnienia akustycznego w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej maksymalnie 85 dB.Praca sygnałów uprzywilejowania nie może zakłócać pracy radiostacji samochodowej pojazdu. | Miejsce zamontowania sygnalizacji świetlnej uzgodnić z Zamawiającym. |  |
| 30 | Pojazd powinien być wyposażony w autonomiczny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 12V o natężeniu min. 10 A z zewnętrznego źródła o napięciu ~230V. Urządzenie zabezpieczone przed przeładowaniem akumulatorów i dopasowane do typu akumulatora zastosowanego w pojeździe. Wtyczka z przewodem elektrycznym o długości min. 4 m. Umiejscowienie gniazda w porozumieniu z użytkownikiem. |  |  |
| 31 | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczną z liną statyczną o minimalnym uciągu 5000 kg. zabudowaną na stałe z przodu pojazdu a także orurowanie przednie samochodu kompatybilne z wyciągarką. |  |  |
| 32 | Samochód w momencie przekazania zatankowany paliwem oraz płynem AdBlue.  |  |  |
| 33 | Pojazd wyposażony w koło zapasowe, lewarek, klucz do kół, apteczkę samochodową, gaśnicę, trójkąt i kamizelkę ostrzegawczą. |  |  |
| **III** | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| 1 | Gwarancja na pojazd minimum 2 lata. | Dodatkowa punktacja zaprzedłużony okresgwarancji. |  |

Wszystkie puste komórki „Formularza wymagań technicznych” muszą być wypełnione. Wykonawca wypełnia kolumnę prawą tabeli stosując np. słowa „spełnia” lub „nie spełnia” i podaje konkretny parametr lub wpisuje wersję rozwiązania. W przypadku zastosowania rozwiązań lepszych / wartości wyższych niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości od minimalnych wymaganych, oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ.

 …………………………………………

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
dla OSP Wojkowice-Żychcice**

prowadzonego przez Gminę Wojkowice, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

…………….…………………..*,* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze (procedura sanacyjna –(samooczyszczenie)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………*,* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**nie podlega/ją** wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………………..*,* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………*,* dnia ………….……. r.

  …………………………………………

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

**Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
dla OSP Wojkowice-Żychcice**

prowadzonego przez Gminę Wojkowice, oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3 rozdziału VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……………………*,* dnia ………….……. r. …………………………………………

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w o zamówieniu oraz w pkt 3 rozdziału VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….………...…………………………………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……………………*,* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

*W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów dołączyć zobowiązanie.*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……………………*,* dnia ………….……. r.

 ………………………………………

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

***…………………………………….***

/ pieczęć firmowa /

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIEO PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ** |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

**Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
dla OSP Wojkowice-Żychcice**

..........................................................................................................................................

*(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)*

oświadczam, iż nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej

……………………………………………………………………………………………………

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 229).

W związku z tym, iż należymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składamy poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………

\*niepotrzebne skreślić

Data: ..........................................

 ………………………………………

 (pieczątka, podpis Wykonawcy
 lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

***…………………………………….***

/ pieczęć firmowa /

|  |
| --- |
| **WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW** |

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

**Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
dla OSP Wojkowice-Żychcice**

..........................................................................................................................................

*(podać pełną nazwę i adres/siedzibę Wykonawcy)*

Oświadczamy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące dostawy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot dostawy** | **Wartość dostawy** | **Termin realizacji dostawy** | **Podmiot na rzecz którego zrealizowano dostawę** *[pełna nazwa i adres podmiotu będącego stroną umowy]* | **Nr załącznika/****do Wykazu** w postaci dowodu określającego czy dostawy zostały wykonane należycie[np. referencje] |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

**UWAGA:**

Zamawiający wymaga wskazania co najmniej 1 dostawy fabrycznie nowego samochodu typu pick-up z dostosowaniem dla służb takich jak: straż pożarna, służba leśna, straż graniczna itp.

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niniejszego Załącznika dowody określające czy:

- dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane;

- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub innych dokumentów, o których mowa w pierwszym myślniku.

…………………….………………………………………

 (pieczątka, podpis Wykonawcy
 lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)